**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

|  |
| --- |
| Razão Social da Empresa: |
| CNPJ: |
| Endereço: |
| Telefone: |
| Email: |
| Banco, agência e conta para pagamento: |

|  |
| --- |
| Nome do Representante: |
| RG: |
| CPF: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 1** | **Participação Geral** | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | | |
| **Ponta Grossa e Castro** | | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Ponta Grossa** | | **Castro** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **10** | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **5** | **5** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** |  | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **1** | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **2** | **-** | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **7** | **18** | **-** | **17** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **10** | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **5** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **10** | **-** | **17** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **2** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **5** | **-** | **17** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **84** | **216** | **-** | **204** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **-** | **5** | **-** |  | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **20** | **-** | **17** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos). CATSER 2771** | **-** | **5** | **-** |  | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$ 195.272,51**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 2** | **Participação Geral** | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | | |
| **Umuarama e Cruzeiro do Oeste** | | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Umuarama** | | **Cruzeiro do Oeste** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** |  | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **11** | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **1** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **-** | **16** | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **12** | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **3** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **1** | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **14** | **-** | **6** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **144** | **192** | **-** | **48** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento CATSER 3492** | **-** | **5** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **12** | **-** | **6** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **5** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$124.057,93**  **considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 3** | **Exclusivo para ME/EPP** | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim (X) Não ( )** | | | |
| **Paranavaí** | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **5** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **3** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **1** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** |  | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **120** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$46.256,86**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 4** | **Exclusivo para ME/EPP** | | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | | **Sim (X) Não ( )** | | | | | |
| **Campo Mourão e Cianorte** | | | | | | | | |
| **tem** | **Objeto** | **Campo Mourão** | | | **Cianorte** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | | **7** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | | **3** | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | | **2** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **-** | | **-** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | | **12** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | | **-** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | | **-** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **132** | | **-** | **12** | **36** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **3** | | **10** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$61.860,60**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 5** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Guarapuava** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **15** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **1** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **19** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **16** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **192** | **228** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **12** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **16** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **1** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$119.770,26**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 6** | **Exclusivo para ME/EPP** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim (X) Não ( )** | | | | |
| **União da Vitória** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **4** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **48** | **84** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$43.154,50**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo**  **7** | **Participação Geral** | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Londrina e Cambé** | | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Londrina** | | **Cambé** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **48** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **1** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **-** | **51** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **3** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **48** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **12** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **12** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **10** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **36** | **612** | **-** | **36** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **576** | **-** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **3** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **48** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$304.172,81**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 8** | **Participação Geral** | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Maringá e Jandaia do Sul** | | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Maringá** | | **Jandaia do Sul** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **14** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **4** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **4** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros.** | **-** | **3** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único). CATSER 2020** | **-** | **25** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **25** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **12** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **12** | **-** |  | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **25** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **300** | **300** | **-** | **36** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **25** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$200.559,63**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 9** | **Exclusivo para ME/EPP** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim (X) Não ( )** | | | | |
| **Cornélio Procópio** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **120** | **120** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$70.105,08**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 10** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Foz do Iguaçu** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **13** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **7** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **24** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **16** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **24** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **192** | **288** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **12** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **24** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$159.161,60**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 11** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Cascavel** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **13** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **25** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **8** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **96** | **300** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **25** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$114.622,57**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 12** | **Participação Geral** | | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Francisco Beltrão e Pato Branco** | | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | **Francisco Beltrão** | | **Pato Branco** | | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
| **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** |
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **8** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **3** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **2** | **-** | **-** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | **-** | **13** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **13** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **12** | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | **-** | **13** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **156** | **156** | **-** | **60** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **13** | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 13** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Curitiba e Região Metropolitana** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **5** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **20** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **12** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **1104** | **324** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **1** | **25** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ITEM** | **OBJETO** | | **PRAZO** | **VALOR MENSAL** | **VALOR TOTAL** | |
| **P** | **Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado de sistema VRF (todos os materiais e insumos necessários inclusos) \*apenas para sede de atendimento central em Curitiba (LOTE 13) – pagamento mensal. CATSER 22454** | | **12 MESES** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Q** | **Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado de sistema VRV (todos os materiais e insumos necessários inclusos) \*apenas para sede dos núcleos, corregedoria e EDEPAR em Curitiba (LOTE 13) – pagamento mensal; CATSER 22454** | | **12 MESES** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$606.372,89**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 14** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **Litoral Paranaense** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **5** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **1** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **288** | **120** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **24** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$118.535,02**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupo 15** | **Participação Geral** | | | | | |
| **Benefícios LC 123/2006** | **Sim ( ) Não (X)** | | | | |
| **APUCARANA** | | | | | | |
| **Item** | **Objeto** | | **Parcela Certa** | **Parcela Estimada** | **Valor Unitário Máximo** | **Valor Total Máximo** |
|
| **A** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 9000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **9** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **B** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 12000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **3** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **C** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 18000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **D** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar de 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **E** | **Instalação de 01 (um) condicionador de ar com potência superior a 24000 BTU/h, com distância entre unidades condensadora e evaporadora de até 10 metros. CATSER 2020** | | **-** | **2** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **F** | **Valor adicional de instalação caso a distância entre as unidades evaporadora e condensadora seja superior a 10 metros (valor único).** | | **-** | **18** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **G** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **18** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **H** | **Desinstalação de condicionador de ar modelo janeleiro, inclusa reconstituição de alvenaria, mantendo padrões da construção: pintura, azulejos, acabamento, etc. CATSER 2020** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **I** | **Valor adicional caso necessário andaime para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **J** | **Valor adicional caso necessário balancim para instalação, desinstalação ou manutenção (valor único)** | | **-** | **12** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **K** | **Valor adicional caso necessária aquisição e instalação de bomba de dreno (valor único)** | | **-** | **10** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **L** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **108** | **216** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **M** | **Manutenção preventiva em condicionador de ar modelo janeleiro (todos os materiais e insumos necessários inclusos) – valor mensal a ser pago por equipamento. CATSER 3492** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **N** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo s*plit* *hi-wall*, piso-teto, cassete – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | |  | **9** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **O** | **Manutenção corretiva em condicionador de ar modelo janeleiro – por equipamento solucionado (todos os materiais e insumos necessários inclusos) CATSER 2771** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **VALOR GLOBAL MÁXIMO DO GRUPO R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(considera-se como global o somatório dos preços totais de cada item que compõe este grupo)** | | | | | | |

Demais condições:

a) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos integrantes da presente licitação estando ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços;

b) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os preços são exequíveis;

c) Esta empresa proponente atesta o atendimento das exigências técnicas previstas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital;

c) O prazo de validade da presente proposta será de 90 dias a partir da data da sessão de abertura do pregão eletrônico.

Local e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente