**ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPE-PR)**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90008/2025**

Razão Social da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Email:

Banco, agência e conta para pagamento:

Nome do Representante:

RG:

CPF:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO 1** | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **QTD.** | **MARCA/MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 01 | **CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MIRRORLESS PROFISSIONAL**  Modelos de referência:  ● CAMERA CANON EOS R10 ● CAMERA SONY A 6400 | | **CATMAT 611514:** Sensor de imagem 23MP ou superior, tecnologia full frame; Com autofoco e foco manual; com obturador mecânico e eletrônico; processador de imagens de alta performance; capacidade para gravação de vídeos com qualidade Full HD e 4K; Tela em LCD/LED, colorida, 4K, articulável; com visor eletrônico (EVF) de alta resolução (dois milhões de pontos ou superior); com flash integrado; com bateria original recarregável, com carregador original; com microfone embutido; Desejável conter bolsa/estojo protetor e alça para pescoço originais;  com lente tipo18-45/50mm OU 16/50mm  **(conforme a marca/modelo a ser adquirido)** original inclusa OBS: A lente inclusa deve ser compatível com a marca e modelo da câmera. | 5 |  |  |  |
| 02 | **LENTE**  **35MM MACRO (OBJETIVA)**  Modelos de referência:   * LENTE CANNON RF 35MM F/1.8 MACRO IS STM OU * LENTE SONY FE 35MM F / 1.8 | | **CATMAT 614622:** Original de fábrica; **compatível com a câmera**; distância focal: 35 mm; abertura máxima do diafragma 1.8; com sistema de autofoco; com estabilizador óptico de imagem; com tampa; Desejável conter estojo original. | 2 |  |  |  |
| 03 | **LENTE**  **70-200MM (TELEOBJETIVA)**  Modelos de referência:   * LENTE SONY FE SEL 70 -200MM F/4 OSS; * LENTE CANON EF 70 -200MM F/4L IS USM | | **CATMAT 611518:** Original de fábrica. **Compatível com a câmera**; distância focal mínima 70 mm, máxima 200mm; Diafragma de abertura máxima F/4, com estabilizador de imagem; com função autofoco; com tampa frontal. Desejável conter estojo original. | 2 |  |  |  |
| 04 | **LENTE 8-15 MM (GRANDE ANGULAR/OLHO DE PEIXE)**  Modelos de referência:   * LENTE CANNON EF 8 -15MM F/4L FISHEYE USM; * LENTE SONY E 10 18MM F/4 OSS | | **CATMAT 608807:** Original de fábrica; **compatível com a câmera;** tipo de lente: grande ocular/olho de peixe. Diafragma de Abertura máxima F/4. | 2 |  |  |  |
| 05 | **ADAPTADOR DE MONTAGEM PARA LENTES**  Modelo de Referência   * CANNON E/OU SONY. | | **CATMAT** **269208: Compatível com câmeras mirrorless,** original de fábrica. | 1 |  |  |  |
| 06 | **BATERIA ADICIONAL (AVULSA) PARA CÂMERAS FOTOGRÁFICAS**  Modelos de referência:   * BATERIA LP-E17 (CANNON) * BATERIA NP-FW50 (SONY) | | **CATMAT 614026**: Bateria original; **compatível com a câmera; recarregável;** composição: Li-Ion; tensão nominal: entre 7,0 e 7,5 V; capacidade nominal/corrente: entre 1020 e 1040 MAH. | 5 |  |  |  |
| 07 | **CARREGADOR DE BATERIA ADICIONAL (AVULSO)**  Modelo de Referência:   * CANNON LC-E17E OU * BATERIA SONY NP-FW50. | | **CATMAT 253265:**  **Compatível com bateria, bivolt.** | 5 |  |  |  |
| 08 | **FLASH EXTERNO PORTÁTIL SPEEDLIGHT** | | **CATMAT 469867:Compatível com a câmera;** com lâmpada; que tenha exposição/nº de guia de 60 (abertura X distância); ISO 100; uso com pilhas e/ou bateria recarregável. | 2 |  |  |  |
| 09 | **ESTABILIZADOR ELETRÔNICO PARA CÂMERAS (TIPO GIMBAL)** | | **CATMAT 600722:** Panorâmico; rotação 360º; 3 eixos; cardan **compatível com câmeras fotográficas DSLR e mirrorless;** com tripé; com bateria e carregador inclusos. | 3 |  |  |  |
| 10 | **TRIPÉ PROFISSIONAL SEMI-HIDRÁULICO (PARA CÂMERAS)** | | **CATMAT**  **465786:**  Portátil; cabeça semi-hidráulica; **encaixe compatível com câmeras de referência ou encaixe universal;** com bolha de nível; com engate rápido; que suporte no mínimo 3,0 KG de peso; com suporte para celular incluso (desejável). | 5 |  |  |  |
| 11 | **MOCHILA FOTOGRÁFICA PARA CÂMERAS E LENTES** | | **CATMAT 217745:**  Mochila compacta; estruturada em tecido impermeável e resistente; com alças de ombro ergonômicas (em espuma); Capacidade aproximada: entre 15 e 18 litros; que tenha interior com divisórias almofadadas, soltas (customizável); com bolsos laterais; cor escura. Fechamento com zíper. | 5 |  |  |  |
|  | | **VALOR GLOBAL: R$** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **GRUPO 2** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **QTD.** | **MARCA/MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 12 | **CÂMERA FILMADORA PROFISSIONAL PORTÁTIL** | | **CATMAT 470898:** câmera filmadora profissional portátil. com zoom: óptico / digital, Amplitude Zoom Digital: 30 X, Amplitude Zoom Ótico: 15 X, Sistema Gravação: Cartão Memória Sd/Sdhc/Sdxc, Tipo: Digital, Resolução: 4k P | 1 |  |  |  |
| 13 | **TELEPROMPTER** | | **CATMAT 453649:** Material: estrutura alumínio, monitor LCD/LED; HDMI; tamanho aproximado do monitor: 19 polegadas; com cabo VGA mínimo 8m; com suporte para câmera de mão; aplicação: gravação de vídeos, com software para exibição de textos. | 1 |  |  |  |
|  | | **VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 19.472,56** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **GRUPO 3** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **QTD.** | **MARCA/MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 14 | **CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - NÃO PROFISSIONAL**  Modelos de referência:  CÂMERA KODAK PIXPRO FZ5;  CÂMERA SONY CYBER SHOT DSC W800 | | **CATMAT** **610780:** Câmera digital compacta, portátil; não profissional; resolução mínima 16 MP; com flash e microfone embutidos; com zoom óptico mínimo 4X; Modo de exposição: automático; Tipo de exibição LCD; com conexão USB e/ou Wi-Fi; com bateria de Ion-Lítio recarregável incluída; que grave vídeo full HD; com entrada para cartão de memória. | 25 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | **CARTÃO DE MEMÓRIA SD - 32 GB** | | **CATMAT 419060:** Cartão de memória tipo SD; capacidade de armazenamento 32GB; gravação sequencial mínima: classe 10; velocidade de leitura mínima 80 MB; compatível com câmera fotográfica digital. | 50 |  |  |  |
|  | | **VALOR GLOBAL: R$** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **GRUPO 4** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **QTD** | **MARCA/MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 16 | **ILUMINADOR RING LIGHT – ANEL DE LED** | | **CATMAT** **617453:** Iluminador profissional circular; luz contínua; do tipo anel com lâmpadas de LED; anel com aproximadamente 18/19 polegadas de diâmetro; com controle de temperatura da luz/cor (3200 a 6000 K - aproximadamente); que seja bivolt; com fonte de alimentação inclusa; com tripé de iluminação incluso; com estojo/bolsa protetora inclusa; desejável conter | 2 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | **CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PARA ESTÚDIO (KIT SOFTBOX)** | | **CATMAT 614773:** Contendo 02 softbox; soquete quádruplo; Dimensões 50X70 cm; com 2 tripés de iluminação inclusos; com encaixe E27; compatível com lâmpadas LED/Fluorescente 110/127 V; com altura máxima do tripé igual a 2,00 metros. | 1 |  |  |  |
| 18 | **LÂMPADAS DE LED (tipo Corn)** | | **CATMAT 473238**: Lâmpada de LED 360º; soquete E27; Potência: 60W; bivolt; temperatura da cor: 5500K (branco puro); para uso em softbox. | 16 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | **MICROFONE PROFISSIONAL PARA VOZ (DE MÃO)**  Modelos de referência:   * SHURE SM58-LC SENNHEISER E835 | | **CATMAT 455594:** Dinâmico; Cardióide direcional; com Sistema de redução de ruídos; com filtro esférico embutido e filtro pop integrado; com adaptador para pedestal/capacidade de giro 360 graus; Resposta de frequência aproximada: entre 40/50 HZ e 15/16 KHZ. | 3 |  |  |  |
| 20 | **SISTEMA DE MICROFONE PARA MONTAGEM EM CÂMERAS – SEM FIO** | | **CATMAT 612281:** Compatível com câmeras DSRL e Mirrorless em geral; com microfone de mão transmissor padrão polar cardióide omnidirecional, sem fio; com receptor UHF duplo canal, sem fio; desejável incluir cabos de saída e adaptador/suporte câmera. | 3 |  |  |  |
| 21 | **MICROFONE DE LAPELA** | | **CATMAT 611519:** Microfone: Impedância Saída: 1000; OHM, Resposta  Frequência: 65 Hz - 18 KHZ, Sensibilidade: -30 DB, Aplicação: Áudio e Vídeo, Tipo: Lapela, com Fio, Bivolt; Alimentação: Bateria, Padrão: Omnidirecional. Com cabo (entrada tipo C) incluso. | 3 |  |  |  |
| 22 | **CABO XRL – XRL FÊMEA/MACHO - PARA MICROFONE DE MÃO** | | **CATMAT 474247:** Cabo para microfone; balanceado; Conector: XRL, gênero fêmea/macho; Medida: 5,00 metros. | 3 |  |  |  |
| 23 | **CABO DE ÁUDIO P2 (ESTÉREO) X XRL - MACHO** | | **CATMAT 382953:** Cabo profissional; uso em câmeras; mesas de som; computadores; celulares, etc. Medida: 1,00 metro. | 3 |  |  |  |
|  | | **VALOR GLOBAL: R$** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Somente para ME ou EPP regulamentada pela Lei Complementar n° 123/06** | | |
| Em atendimento ao art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, visando à obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, **declaro que:** | **( )**  **NÃO CELEBRAMOS** contratos com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. | **( )**  **CELEBRAMOS** contratos com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins  de enquadramento como empresa de pequeno porte. |

Demais condições:

a) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos integrantes da presente licitação estando ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços;

b) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os preços são exequíveis;

c) Esta empresa proponente atesta o atendimento das exigências técnicas previstas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital;

c) O prazo de validade da presente proposta será de 90 dias a partir da data da sessão de abertura do pregão eletrônico.

Local e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente